|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководитель (заместитель Руководителя)М.П. национального органа по аккредитации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись инициалы, фамилия |
|  | Приложение № \_\_\_к аттестату аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.310096от «25» декабря 2012 г. на 2 листах, лист 1 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИОбщество с ограниченной ответственностью Региональный метрологический центр «Калиброн»наименование заявителяг. Москва ул. Электродная д.2 стр.7 адрес места осуществления деятельностиПоверка средств измерений сфера действия аттестата аккредитации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ГЖЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шифр поверительного клейма |
| №п/п | Измерения,тип (группы) средств измерений | Метрологические требования | Примечание |
| диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность(класс, разряд) |
| Измерения геометрических величин |
| 1 | Угольники | 0…1000 мм | 0; 1 и 2 классы |  |
| 2 | Толщиномеры, стенкомеры | 0…50 мм | ПГ ±0,03 мм |  |
| 3 | Приборы проверки изделий на биение в центрах (биениемеры) | 90…340 мм | ПГ ±0,008 мм |  |
| 4 | Нутромеры индикаторные повышенной точности | 0…260 мм | ПГ ±0,0018 мкм |  |
| 5 | Рулетки  | 0…50000 мм | 2 и 3 классы |  |
| 6 | Проволочки, ролики  | 0,045…26,069 мм | 0 и 1 классы |  |
| 7 | Концевые меры длины | 0,1…100 мм | 3 разряд 1 класс  |  |
| 8 | Профилометры  | 0…360 мкм | ПГ±3% |  |
| 9 | Образцы шероховатости  | 0…350 мкм |  ПГ±5% |  |
|  |  |  | Приложение № \_\_\_к аттестату аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.310096от «25» декабря 2012 г. на 2 листах, лист 2 |
| 10 | Линейки поверочные | 50…4000 мм | 0; 1 и 2 классы |  |
| 11 | Калибры резьбовые | 0…400 мм | ПГ ±1 мкм |  |
| 12 | Микрометры  | 600…1000 мм | 1 и 2 классы |  |
| 13 | Индикаторы часового типа  | 0…100 мм | 0 класс |  |
| 14 | Штангенрейсмасы  | 0…2500 мм | ПГ ±0,05 мм |  |
| 15 | Штангенглубиномеры  | 0…1000 | ПГ ±0,03 мм |  |
| 16  | Щупы  | 0,02…1 мм | 1 2 классы |  |
| 17 | Угломеры маятниковые | 0…360° | ПГ±1´ |  |
| 18 | Плиты поверочные | 2000х1000…2500х1600 | 0, 1, 2, 3 классы |  |
| 19 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | R 2…15 ммQ 2…15 ммН 10 ммL 10…75 мм | ПГ ±0,15 мкм |  |
| 20 | Микрометры призматические | 0…105 мм | ПГ ±0,010 мм |  |
| 21 | Кольца образцовые | 2…260 мм | 4 разряд |  |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Маховых  должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица М.П. |
|  |

Руководитель экспертной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кочанов И.Н.

Член экспертной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прохоркин С.К.